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DOPRAVNÍ REVUE: MS kraj zná výsledky měření asfaltu na silnicích
Silnici II/648 na úseku Frýdek-Místek - Dobrá proměřila speciální laserová technologie. 
"Technicky jde o přesné geodetické zaměření vozovky laserem. Vytváří se tak digitální model terénu, který zobrazuje jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a jejich přesnou tloušťku. Na základě tohoto měření je možné zjistit rozdíly mezi projektem, požadovanými parametry jednotlivých živičních vrstev a mezi realizovanou skutečností," vysvětluje mluvčí MS kraje Miroslava Chlebounová.
Hned první měření poukázalo na problém, o kterém vedení kraje mluvilo před několika týdny. "Podle projektu, který vycházel z odborné diagnostiky a smlouvy o dílo, měl zhotovitel položit 5 centimetrů spodní ložné vrstvy asfaltu a 4 centimetry horní obrusné vrstvy. Výsledek měření potvrdil menší tloušťku, zejména u ložné vrstvy na opravovaném úseku," dodává Miroslava Chlebounová. 
Správa silnic Moravskoslezského kraje dílo nepřevzala a reklamuje ho. Speciální laser teď měří i úsek mezi Komárovem a Raduní.
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