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V areálu šachty Lazy finišuje zasypávání první důlní jámy, těžní věže možná zůstanou stát
V areálu Dolu Lazy v Orlové finišuje zasypávání první jámy. Do hlubiny bylo postupně nasypáno 27 tisíc kubických metrů kameniva a v těchto dnech se připravuje zasypání posledních 30 metrů. 
Jiří Golasowski, DIAMO, náměstek pro výrobu a ekologii: “Poslední fází technické likvidace v dole je provedení hlavních svislých důlních děl, což jsou jámy. Tady na Lazích  to jsou jámy 2, 5 a 6.” 
Petr Bartík, DIAMO, vedoucí oddělení likvidace: “Jáma má 850 metrů hloubky od povrchu. Nyní probíhá instalace dosypového potrubí v jámě, které bude vyvedeno až nad povrch pro možnost dosypávání zásypu, který bude sedat. Po dosypání k povrchu bude provedena demolice šachetní budovy a následně výstavba uzavíracího ohlubňového povalu.”
Přesto, že mnohé povrchové budovy budou zdemolovány, je možné, že některé historické objekty zůstanou zachovány. Jde například o ocelové těžní věže, o kterých se bude ještě jednat s památkáři. 
Jiří Golasowski, DIAMO, náměstek pro výrobu a ekologii: “Po provedení likvidace dvojky, šestky a pětky budou zlikvidovány hlavní důlní díla a bude tím uzavřeno podzemí. Následně musí proběhnout likvidace objektů v bezpečnostním pásmu.”
Technická likvidace šachty by měla být ukončena na přelomu let 2024 a 2025. Podle jednoho z návrhů je možné, že se areál bude využívat pro výzkum zpracování odpadů.
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