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Silnice, schodiště i chodníky. Mariánskohorská radnice pokračuje v opravách komunikací
Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák: “Provedeme tady speciální opravu, která není taková ta klasická za velké peníze, ale spíš takové operativní řešení, aby lidé, kteří tady budou projíždět, tak si neničili svá vozidla.” 
Použitá technologie je jednodušší a levnější než klasický asfaltový povrch. 
Vojtěch Potocký, vedoucí odboru místního hospodářství: “Položíme recyklát. Na ten recyklát dáme asfaltovou emulzi společně s drobným kamenivem, který se zaválcuje. Tuto metodu jsme použili v posledních dvou letech na opravu zpevněných ploch kolem garáží.”
Po opravě bude Pflegrova jednosměrná, což umožní parkování po celé jedné straně ulice. Hotové je už také schodiště u mariánskohorského Kauflandu, které už bylo téměř v havarijním stavu.  
Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák: “Je nové schodiště a bylo opraveno i zábradlí tak, aby lidé, kteří chodí nahoru a nebo dolů, ať už směrem do Mariánských hor, nebo třeba na zastávku městské hromadné dopravy, tak aby mohli projít po schodech, které jsou v pořádku a nejsou nebezpečné.”
Na Výstavní ulici pak obvod na podnět obyvatel opravil přístupové chodníky. Při deštích se tady držela voda a tvořilo bláto. Součástí rekonstrukce proto bylo i nové odvodnění. 
Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák: “Tady na ulici Výstavní jsme měli komplikace s dešťovou vodou. Chodník byl ve špatném stavu a zejména při prudkých deštích tady voda stála, neodtékala a tvořilo se bláto.” 
anketa: místníobyvatel: “Pan starosta vždy chodí po schůzích a co slíbí, to splní. Takže jsme rádi, že konečně tady můžeme normálně chodit.”
Vojtěch Potocký, vedoucí odboru místního hospodářství: “Přistoupili jsme k tomu komplexně, takže nebyl jenom opraven ten centrální přístupový chodník, ale i ty boční přístupové chodníky z té hlavní silnice Výstavní.”
Nové chodníky jsou vyspádované tak, aby voda odtékala do vpustí. Na jejich koncích je navíc drenáž, která vodu odvádí do šachty. 
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