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Bohumínsko je chráněno před povodněmi, na NJ se buduje suchá nádrž
V Moravskoslezském kraji povodí Odry pokračuje v přípravách i realizacích protipovodňových opatření. Mají lépe ochránit města a obce, které v září 1997 zasáhla ničivá voda. Ta v Bohumíně zaplavila téměř celé město a stala se impulzem k přípravě soustavy ochranných staveb.
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.  : "Bylo vybudováno zhruba osm velkých staveb na ochranu celého území. Tady stojíme právě na té poslední, v Bohumíně, budově, která stála 400 milionů korun."
Vybudovaný zemní val měří přibližně dva kilometry a 800 metrů. V nejnižším místě vystupuje až 4 metry nad okolní terén. Doplňuje ho ochranná zeď a část hráze má také podzemní těsnicí stěnu.
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.  : "V současné době je tedy ochrana Bohumínska zajištěna na průtok 1550 metrů krychlových za sekundu, což je přibližně stoletá voda."
Další část ochrany vzniká na Novojičínsku. Na Novojičínsku začala v únoru 2006 výstavba suché nádrže. Za běžných podmínek nebude mít stálou vodní hladinu. Při přívalových srážkách má vodu dočasně zachytit a zpomalit její odtok směrem ke Klimkovicím a Polance nad Odrou.
Jiří Mojžíšek, technický pracovník Povodí Odry, s. p.: "Tak jak vidíme vlastně tu betonovou konstrukci, tak ta bude z velké části schovaná v tělese hráze, které vlastně tam, jak je ten jeřáb, tak tím směrem půjde směrem k nám. Směrem tímto bude vlastně zátoka. Jedná se o suchou nádrž, to znamená, že tady nebude stálé zadržení vody. Ale aby zůstala nějaká ekologická funkce tohoto území, tak dochází k úpravě jednak toho vodního toku koryta a zároveň se tady budují takové tůně, které vlastně budou naplněny vodou pro živočichy, kteří se v tomto území nacházejí."
Zemní hráz bude vysoká 8,5 metru a dlouhá 133 metrů. Stavba za přibližně 47 milionů korun bez DPH využívá evropské prostředky.
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