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Jez v Branticích - původní pevnou konstrukci nahradí pohyblivý vakový jez
Petr Proschl, Povodí Odry, s. p.: "Jedná se o projekt, který je součástí opatření na Horní Opavě. Je to dílčí úsek. Jedná se o rekonstrukci jezu, kde původně byl pevný jez. My jsme navrhli vlastně pohyblivou vakuovou konstrukci tak, aby se s ním dalo manipulovat při povodních. A součástí toho je i výstavba rybího přechodu pro přístup pro migrační zpřístupnění pro vodáky. My jsme vlastně zrealizovali i schodiště."
Samotný jez je ale jen součástí celé stavby. Patří k ní také rekonstrukce náhonu. Ten má při povodních sloužit jako odlehčovací koryto. Část vody tak dostane další cestu, kudy může územím protéct.
Petr Proschl, Povodí Odry, s. p.: "Původně bylo koryto v šířce nějakých cca 20 metrů. My jsme to tady rozšířili na 26 metrů, kdy vlastně ta vakuová konstrukce bude mít 26 metrů a plus štěrkovou propust. A ten náhon. Jedná se vlastně o poloautomatickou manipulaci s tím, že vlastně šachta je nainstalovaná technologie, kde vlastně jsou snímače hladin. Takže ta vakuová konstrukce funguje na tom způsobu, že když se zvedá voda nad jezy, tak se vak vypouští až na spodní stavbu toho jezu."
S tím souvisejí i práce na silničním mostě a inženýrských sítích, které po něm vedou. Jednotlivé úpravy na sebe musí navazovat a stejně tak zapadají do širšího souboru protipovodňových opatření, která se v tomto úseku řeky připravují. 
O kus dál u Stěbořic se počítá s jiným způsobem, jak velkou vodu zvládnout. Na drobném toku má vzniknout nádrž. Jejím hlavním úkolem bude část povodňové vody zachytit a zmírnit tak její odtok směrem k obci a dál k Opavě. Pomoci má Stěbořicím i obyvatelům Zlatníků a Jaktaře. Právě v těchto dvou městských částech už bylo v první etapě upraveno koryto na dvacetiletý průtok. Nádrž má být dalším krokem, ochrana tak začne už výše v povodí, ještě před tím, než voda dorazí k domům.
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: "V současnosti připravujeme nádrž Stěbořice, která bude patřit do celého souboru opatření na horním toku řeky Opavy. Tam patří také nádrž Nové Heřminovy v rámci celé zátopy nádrže, která je takto. To je to stále nadržení, ale při povodňových průtocích. Vlastně ta nádrž se naplní celá. Má velikost 835 tisíc kubíků vody. A tady je taková sedimentační nádrž, která vlastně zabrání v případě povodňových průtoků a nějakého nesení plavícího se kamení atd. Tak zadrží to pláví, aby se nedostávalo do nádrže."
Podle návrhu vodu zadrží zemní hráz vysoká až 9 metrů a dlouhá přibližně 170 metrů. Celá nádrž má pojmout zhruba 835 tisíc metrů krychlových vody. Část tohoto prostoru bude trvale zaplavená, další poslouží k zachycení zvýšených přítoků.
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.:"Ta nádrž bude mít standardní sypanou hráz, ale bude mít na konci zátoky i litorální zónu, takzvanou čistící zónu, tzn. budou tam tůně, mokřady. Opět přispěje k takovému zlepšení biotopu. Předpokládané náklady na výstavbu této nádrže jsou kolem 230 milionů korun."
Voda zadržená v nádrži může být užitečná také během suchých týdnů. Má pomáhat udržovat minimální průtok v toku Velká. Sloužit má rovněž jako zásoba pro hasičské sbory. Jedno vodní dílo tak bude plnit několik úkolů podle toho, co bude právě potřeba. Na dokončení nádrže si ale zdejší ještě počkají, předpokládá se kolem roku 2030.
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